**电子上消化道内窥镜**

3.1、满足高清电子胃镜的常规要求

\*3.2、具有窄带光成像功能

#3.3、具有双焦点功能，一键变焦放大

3.4、先端部外径：≤10.2mm；

3.5、插入部外径：≤9.9mm；

3.6、弯曲部角度：上≥210度、下≥90度；左≥100度、右≥100度；

3.7、钳子管道内径：≥2.8mm；

3.8、具有副送水功能

**电子结肠内窥镜**

\*4.1、HDTV高清图像，具有特殊光观察功能

#4.2、 双焦点模式，可一键切换

4.3、具有副送水功能

\*4.4、视野角（常规焦距）≥170度、视野角（近焦模式）≥160度

4.5、弯曲角度上≥180度，下≥180度，左≥160度，右≥160度

4.6、先端外径≤13.2mm, 插入部外径≤12.8mm

4.7、景深（常规焦距）≥9-100mm、景深（近焦模式）≥4-9mm

4.8、钳子管道内径≥3.7mm、 最小可视距离 ≤3mm