**细胞治疗用血液成分分离机参数说明：**

* 单采机需包含以下配件、采血泵、血浆泵、采集泵、替换泵、回输泵、离心设备、探测与感应器、数据操作与储存平台以及配套管路系统。
* 离心设备参数：最大离心速度可达3000转/分钟；
* 各种泵置换程序最大需超过100毫升/分钟，可通过程序调控泵采集速度；
* 感应器和探测器需要探测无液体、漏液体、离心压力异常、采血压力与回输压力检测，需要及时报警。
* 数据管理后台：可导出数据，撷取和储存程序数据，在每个程序期间追踪和记录警报，可以访问数据记录。