**瘤内注射多普勒引导仪产品参数：**

* 成像模式：具有2D、M型成像、频谱多普勒、彩色多普勒等多种成像模式。
* 频带：多种频带，包含宽频带、多频变频成像，二维、彩色、频谱多普勒分别独立变频。
* 高频采集分析模式：信息采集需>1000FPS，具有基础测量（距离、面积、周长、容积）、血管分析、自动多普勒分析等功能。