**全自动多通道多导网络心电图产品参数**

* 输入：可以同步采集标准12导联，同时具有输入保护功能，标配导联线内附除颤保护电路。采样率>10000HZ，耐极化电压：≥±200mV，滤波器具有肌电滤波、交流滤波、漂移滤波；
* 显示和记录：彩色液晶显示屏，可同屏12导联心电图，显示菜单、心率、病人姓名、导联 选择、走纸速度、时钟、导联脱落等。同步12通道激光打印，可自动或手动。自动操作时支持实时或回顾记录，具备自动检测并延长记录心律失常波形，自动记录波形10-24秒。
* 存储与传输：具有专设端口，支持与有线、无线网络进行连接功能。内置可储存至少30份心电图，可扩展支持。可PDF格式心电图输出、PDF数据格式可存储于SD卡或PC机中。FDA认证的12SL自动测量诊断软件，具有性别-年龄特异性。